Работы по очистке кровли от снега относятся к работам с повышенной опасностью данных работ, до их начала, работодателям следует оформить наряд-допуск, назначить ответственных лиц за безопасное проведение работ, ознакомить работников с требованиями безопасного выполнения работ, обеспечить выполнение организационно-технических мероприятий, а именно – установить ограждения и предупредительные знаки, обозначить границы опасных зон. При этом территория, находящаяся в опасной зоне, должна быть ограждена на ширину возможного падения снега. Места сброса снега и наледи, а также самопроизвольного схода снега, оградить сигнальной лентой, проход пешеходов в опасной зоне временно закрыть, для обеспечения безопасности прохожих выставить дежурных, предупреждающих об опасности.

К работе по очистке кровель от снега и наледи допускаются рабочие, достигшие 18 лет, прошедшие ежегодное медицинское обследование и допущенные к работе на высоте после обязательного обучения безопасным методам и приемам выполнения работы.

Одним из важнейших требований к работодателю является обеспечение работников специальной одеждой и обувью, защитными касками, средствами индивидуальной защиты от падения с высоты, специальными инструментами - деревянными лопатами и крюками для снятия ледяных сосулек с краев крыш зданий и у водосточных труб.

При работе на крыше здания запрещается касаться электропроводов, телевизионных антенн, световых реклам и других электрических установок, сбрасывать снег на электрические и телефонные провода.

Напоминаем, что при выполнении вышеуказанных работ, работодателям необходимо руководствоваться требованиям безопасности, изложенными в «Правилах по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве», утвержденных приказом Минтруда России от 29.10.2020 № 758н, в «Правилах по охране труда при работе на высоте», утвержденных приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н, соблюдение которых сохранит жизнь и здоровье Ваших работников.