**Информация о типовых несчастных случаях**

**в сельскохозяйственных организациях Курской области.**

 **18 мая 2019 года в ООО «Губановское»**, Курская обл., Медвенский район, д. Губановка, произошел несчастный случай со смертельным исходом с трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства.

 Тракторист-машинист был принят на работу в ООО «Губановское» 12.04.2019 г., имел удостоверение тракториста-машиниста № 46 СЕ 972846.

 В ООО «Губановское» на основании приказа № 20 от 06.05.2019 г., с 07.05.2019 г. в ночное и вечернее время производились работы по химической обработке посевов.

 Утром 17.05.2019 г. тракторист-машинист (пострадавший) прошел предрейсовый медицинский осмотр, получил путевой лист, согласно которому должен был осуществлять работы по хозяйству и подвозить воду в поле. Согласно путевому листу, подписанному главным инженером, трактор вышел на линию в исправном состоянии.

 Тракторист-машинист (пострадавший) трактором Т-150К доставлял на поле №5 прицеп-цистерну МЖТ-10 с водой дважды в день: один раз утром и другой раз вечером.

 На поле № 5 производились работы по внесению гербицидов под руководством агронома хозяйства.

 17.05.2019 в 20-00 часов, с машинного двора, на тракторе ХТЗ - 17221 с прицепным агрегатом СТК-11, наполненным водой, в поле выехал другой тракторист – машинист. После приготовления в емкости СТК -11 раствора для химической защиты растений, были заправлены два опрыскивателя, которые приступили к внесению гербицидов.

 В 20-45 часов, с машинного двора, на тракторе Т-150К, агрегатированном прицепом-цистерной МЖТ-10, для доставки воды на поле, выехал пострадавший. Примерно в 21-00 час пострадавший прибыл на поле, остановил трактор на дороге, стал ждать, пока выработается раствор для опрыскивания.

 Примерно в 23-00 часа, когда раствор в емкости СТК-11 был выработан, пострадавший поехал навстречу к другому трактору и остановился параллельно ему. Агрегаты тракторов были установлены напротив друг друга. Пострадавший опустил заправочный рукав в емкость СТК-11, из кабины трактора включил вал отбора мощности и вода начала перекачиваться в емкость.

 Процесс перекачки воды занимает примерно 40 минут. Другой тракторист-машинист и пострадавший все это время находились позади прицепа-цистерны МЖТ-10, около кабины другого трактора.

 Агроном находился в противоположной стороне - позади емкости СТК -11, около кабины трактора пострадавшего.

 Примерно в 00-05 перекачка воды закончилась и пострадавший пошел к кабине трактора Т-150К отключить вал отбора мощности, а другой тракторист-машинист сел в кабину своего трактора. Агроном видел, как пострадавший мелькнул сзади прицепа-цистерны МЖТ-10 и направился к кабине трактора.

 Прошло некоторое время, трактор Т-150К продолжал работать; агроном обернулся и увидел, как в свете задних фонарей трактора Т-150К, летят куски одежды. Он крикнул другому трактористу-машинисту, чтобы тот отключил трактор пострадавшего.

 Тракторист-машинист и агроном побежали к кабине трактора Т-150К. Отключили в кабине вал отбора мощности, а затем они увидели, что на земле, головой к карданному валу, ногами к заднему колесу трактора, лежит пострадавший без признаков жизни. На верхней части туловища пострадавшего отсутствует одежда, а на теле имеется обширная рана левой половины туловища с полной ампутацией левой руки.

 В 00-20 часов агроном позвонил руководителю предприятия, сообщил о случившемся и попросил его вызвать скорую помощь. Руководитель вызвал скорую помощь и незамедлительно выехал на место происшествия.

 Прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть пострадавшего тракториста-машиниста.

**Основные причины:**

**нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств.**

**Сопутствующие причины:**

**неудовлетворительная организация производства работ.**

**14 февраля 2019 г. в 13 часов 05 минут в ООО «Агросил»,** Курская область, Суджанский район, город Суджа, (выращивание однолетних культур) произошел несчастный случай со смертельным исходом с трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства.

Несчастный случай произошёл приблизительно в 13 часов 05 минут, с трактористом-машинистом, на территории земельного участка ООО «Агросил», при очистке земельного участка от защитных лесных насаждений в виде рядов деревьев и кустарников. К очистке земельного участка рабочие приступили с 04.02.2019 г.

14.02.2019 г. в 08 часов 00 минут тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (пострадавший), водитель и две бригады заступили на работу в слободе Гончаровка, где главный инженер ООО «Агросил», провел инструктаж перед началом работы и дал задание на работу. Каждая бригада состояла из 15 человек. Далее все пошли к зоне вырубки [защитных лесных насаждений](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F), где агроном ООО «Агросил» дополнительно проинструктировал и дал задание на производство работ. Во время опила деревьев агроном указывал, какие деревья необходимо спиливать.

В 13 часов 00 минут водитель, взяв пилу, подошел к дереву, которое собирался спилить, агроном на месте производства работ отсутствовал. Также агроном заранее указывал на деревья, которые необходимо спиливать. Далее водитель предупредил рабочих (крикнув) о том, что начинает запил дерева. Убедившись, что первая бригада, находившаяся слева и вторая бригада, находившаяся справа от водителя, стали расходиться от возможного места падения дерева, водитель также предупредил рабочих (крикнув) о том, что начинает спил дерева. Не убедившись в отсутствии людей в возможном месте падения дерева, он стал пилить. В момент падения спиленного дерева тракторист-машинист (пострадавший) и другой рабочий располагались лицом к нему и, увидев падающий ствол, побежали правее от возможного места падения. Тракторист-машинист (пострадавший) и другой рабочий, думая, что не успевают убежать от падающего ствола, побежали левее. Ствол дерева пришелся ударом на пострадавшего тракториста-машиниста, второго рабочего задело ветками. Увидев, что ствол дерева упал на тракториста-машиниста (пострадавшего), рабочие сразу же вызвали скорую медицинскую помощь, а рядом находившийся рабочий, увидев, что из носа пострадавшего идет кровь, положил его голову к себе на колени. По приезду бригады скорой медицинской помощи, после осмотра пострадавшего медицинской сестрой, его положили на носилки и отнесли к автомобилю скорой медицинской помощи, который доставил пострадавшего в ОБУЗ «Большесолдатская центральная районная больница», где в 22 часа 50 минут он скончался.

**Основные причины:**

**использование пострадавшего не по специальности.**

**Сопутствующие причины:**

**неудовлетворительная организация производства работ.**

**23 сентября 2019 года в обществе с ограниченной ответственностью «Курское поле»,** Курская обл., Горшеченский район, с. Бараново, произошел несчастный случай со смертельным исходом с заправщиком сеялок.

22.09.2019 г. произошла поломка загрузчика семян.

23.09.2019 г. в 7-00 часов во время проведения планерки был поставлен вопрос о завершении сева на поле 140 га. В связи с поломкой загрузочного средства, а также ввиду отсутствия в хозяйстве других загрузочных средств, заместителем директора по производству было принято решение о выпуске на линию автомобиля КАМАЗ 5320 –ЗСК, который не был зарегистрирован в ГИБДД, но был в исправном состоянии.

Когда водитель приехал на поле, работы не производились, так как из-за дождя было сыро. В поле находились механизатор, который управлял трактором Т-150К и заправщик сеялок (пострадавший).

Примерно в 12-00 часов в поле начались работы. Рабочие произвели заправку сеялок, а после высева семян, приступили к повторной заправке сеялок.

Водитель подогнал автомобиль задом к сеялкам и включил тумблер шнека. Заправщик сеялок (пострадавший) находился на подножке сеялки и придерживал загрузочный рукав, чтобы не рассыпались семена. Заправив одну секцию сеялки, водитель понял, что не работает шнековый транспортер загрузчика и позвал механизатора, чтобы тот посмотрел, вращается ли звездочка на приводе шнекового транспортера. Механизатор посмотрел и сказал, что шнек не работает. Водитель заглушил двигатель и вышел из кабины. Пообщавшись с механизатором, они приняли решение отогнать автомобиль с поля на траву, где произвести ремонт шнека.

Водитель сел в кабину автомобиля, механизатор остался стоять на поле. Заправщик сеялок (пострадавший) в это время стоял на подножке сеялки. Водитель завел двигатель автомобиля, примерно 15 секунд накачал воздух в тормоза и тронулся вперед. Проехав примерно 5 метров, он услышал, как механизатор закричал и замахал руками. После того, как автомобиль проехал несколько метров вперед, механизатор увидел лежащего на поле, в колее от колес автомобиля, лицом вниз, заправщика сеялок (пострадавшего). Водитель остановил автомобиль и вместе с механизатором они подбежали к заправщику сеялок. Перевернув его вверх лицом, они поняли, что пострадавший находится без признаков жизни.

Затем механизатор и водитель сообщили о случившемся заместителю директора по производству, который незамедлительно приехал на поле. Затем на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. После проведения следственных мероприятий тело пострадавшего было доставлено в морг.

При судебно-химическом исследовании в крови от трупа пострадавшего, 1975 г.р. обнаружен этиловый спирт в концентрации 2,62 промилле (комиссионное медицинское заключение № 36/2 от 04.10.2019 г., выданное ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Комитета здравоохранения Курской области). Данный факт свидетельствует о том, что на момент наступления смерти пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Указанная концентрация этилового спирта в крови живых лиц оценивается как алкогольное опьянение сильной степени.

Учитывая вышеизложенное, причинами, вызвавшим несчастный случай являются:

**Основная причина:**

**Неудовлетворительная организация производства работ.**

**Сопутствующие причины:**

**Не проведение обучения и проверки знаний требований охраны труда.**

**Нарушение работником дисциплины труда.**